1. В корень ПО распаковать библиотеку с архива TIGER_15D
2. Порт 3001
3. Для сброса конфигурации весов : CODE>24681357*15
4. Для изменения IPадреса : CODE>24681357*21
5. Для изменения формата этикетки используйте приложение с архива setupspct1. Есть готовый шаблон 40_58.lbl
6. Для выбора на весах нужного шаблона : CODE>998877*
7. Изменение формата PLU : CODE>666666*18
